**Załącznik nr 1**

**DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA**

1. Nazwa zadania

**Przebudowa drogi gminnej - ulicy Letniskowej w Budziszewicach**

**(długość 990,00 m)**

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna **- D (nr 116051E)**

b) prędkość projektowa **- 30 km/h**

c) kategoria terenu **- płaski**

d) rodzaj przekroju poprzecznego **- zamiejski**

e) szerokość jezdni **- 4.00 m**

f) szerokość chodników **- nie ma**

g) szerokość poboczy  **- 0.75 m**

h) liczba pasów ruchu **- jeden**

i) szerokość zjazdów **- min. 5.00 m**

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi:

W obrębie istniejącej jezdni

1. *Projektowana warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008*
2. *Projektowane wyrównanie betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008 w ilości średnio 120 kg/m2*
3. *Istniejące sfrezowane podłoże bitumiczne na podbudowie z kruszywa łamanego*

4. Kategoria ruchu **- KR1**

5. Odwodnienie drogi **- powierzchniowe**

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty **- nie ma**

b) wiadukty **- nie ma**

c) przepusty **- nie ma**

7. Przystanki, zatoki, parkingi **- nie ma**

8. Zjazdy do nieruchomości **- odtworzenie**

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu **- oznakowanie pionowe - wymiana**

10. Rozwiązania nietypowe **- nie ma**

11. Ochrona środowiska **- nie dotyczy**

12. Przebudowa urządzeń kolidujących **- zawory wodociągowe, studnie kanalizacji sanitarnej**

13. Rodzaj i zakres opracowania **- projekt budowlany**

 *Opracował:*

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.