Załącznik nr 3

STRONA TYTUŁOWA:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

**dla zadania pn.:**

„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Letniskowej

w Budziszewicach”

o długości 990,00 m

Inwestor:

**Gmina Budziszewice**

ul. Jana Ch. Paska 66

97-212 Budziszewice

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b

1. **PODSTAWA OPRACOWANIA:**
   1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

# CZĘŚĆ OPISOWA

* 1. **Zakres robót:**

1. **roboty przygotowawcze, rozbiórkowe** (frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej, częściowe rozbiórki istniejących nawierzchni zjazdów: z betonu cementowego, ozdobnej i zwykłej kostki betonowej, kamienia polnego, płyt ażurowych; rozbiórki krawężników betonowych jezdni i zjazdów, obrzeży betonowych zjazdów);
2. **roboty ziemne** (korytowanie w obrębie poboczy i zjazdów);
3. **przygotowanie podłoża** (wykonanie warstwy odcinającej z pospółki o grubości 10 cm w obrębie zjazdów);
4. **wykonanie podbudowy jezdni** (na istniejącej jezdni: wyrównanie sfrezowanego podłoża betonem asfaltowym);
5. **wykonanie nawierzchni jezdni** (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm);
6. **odtworzenie zjazdów** (krawężniki najazdowe, podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego, nawierzchnia ze staroużytecznej kostki betonowej lub nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego)**;**
7. **roboty uzupełniające** (wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, regulacja elementów skrzynek zaworów wodociągowych, regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej, uporządkowanie przyległego terenu);
   1. **Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**
8. **Obiekt**: droga gminna nr 116051E – ulica Letniskowa w Budziszewicach;

gm. Budziszewice (pow. tomaszowski).

1. **Lokalizacja:**  miejscowość Budziszewice – pikietaż roboczy

od km 0+000.00 (granica drogi wojewódzkiej nr 715) do km 0+990.00;

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w całości na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 325 obr. Budziszewice.

c) W obrębie przebudowywanego odcinka drogi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące obiekty i urządzenia: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji, sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej (w jezdni), telekomunikacyjna (przy granicy pasa drogowego) i energetyczna (oświetlenie – przy ogrodzeniach) n/n wraz z przyłączami, studniami i osprzętem, a także pojedyncze drzewa.

* 1. **Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:**

1. miejsce zagrożenia: **droga gminna nr 116051E** – ul. Letniskowa w miejscowości Budziszewice, w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice;
2. czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,
3. rodzaje zagrożeń:
   * zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń specjalistycznych (koparki, młoty udarowe, rozkładarki kruszyw, równiarki, skrapiarki bitumu, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki spalinowe, piły do betonu i asfaltu, ładowarki samobieżne, samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe);
   * zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, zapylenie;
   * zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek materiałów i rozładunek materiałów;
   * zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, emulsją asfaltową, pozostałościami masy bitumicznej i resztkami kruszyw, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas robót.
   1. **Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:**

* zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi); na czas wykonywania bitumicznych robót nawierzchniowych przewiduje się etapowe całkowite wyłączenie z ruchu jezdni ul. Letniskowej i wprowadzenie objazdów sąsiednimi drogami dojazdowymi - od strony ul. Cmentarnej i ul. Kolejowej.
  1. **Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:**

1. pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.
2. Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

* określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:
  + - wstrzymanie pracy,
    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,
    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia
    - ewentualne usunięcie zagrożenia

1. zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej
   * podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
   * specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne
2. bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.
   1. **Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:**

* wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału
  1. **Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy**

1. sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy
2. na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

**Uwaga: Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u**

**kierownika budowy.**

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.